ЛАБОРАТОРИЯ НЕРУДНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АО  ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
(свидетельство 464-ХЦСМ)
ПАСПОРТ
на нерудно-строительные материалы
ПОСТАВЩИК «ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ул. Тихоокеанская,45 телефон 56-38-13
НАИМЕНОВАНИЕ
(ВИД) МАТЕРИАЛА:   ПРИРОДНАЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ
ПУНКТ, СРЕДСТВО ПОГРУЗКИ:
МЕСТОРОЖДЕНИЕ	
НОМЕР СУДНА:
КАЧЕСТВЕННЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателей	Требование ГОСТ 23735-79	Наименование данного ГОСТа на метод испытаний	Результаты испытаний	
1	Модуль крупности песка	1.0-3.5	         8735-88		
2	Полный остаток на сите N? 063		          8735-88		
Содержание:		
3	-зерен крупностью более 5 мм	10%-95%	          8735-88		
4	-пылевидных .глинистых частиц в песке	не более 5%	           8735-88		
5	-глины в комках в песке	не более 1%	           8735-88		
6	-пылевидных-глинистых частиц в гравии	не более	          8269.0-97		
7	-глины в комках в гравии	не более	          8269.0-97		
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Инженер по контролю за качеством НСМ

В.А. Журавлева